MANUAL DE INSTALAÇÃO

Sensor lm35

O sensor utilizado é o lm35 que produz um sinal de tensão que varia de 10mv paca cada grau ºC, sendo que ele é capaz de atuar numa escala de temperatura que varia entre -55ºCaté 150ºC.

Diagrama

Descrição gerada automaticamente

Nossos sensores visam captar os dados de temperatura no transporte e armazenamento em bolsa de sangue, para diminuir perdas decorrentes da falta de monitoramento.

Instalação do sensor na geladeira do armazenamento

**Instalação do Sensor:**

Passo 1: Abrir seu kit de instalação, verificar se há no mínimo dois sensores.

Passo 2: escolha um local, de preferência perto das bolsas de sangue para melhor precisão.

Passos 3: cada sensor tem que estar numa distância mínima de 30cm.

Diagrama

Descrição gerada automaticamente

Passo 4: retire a proteção da fita dupla face e cole o sensor na posição escolhida. Evite coloca e retirar o sensor do local, pois a fita perde sua durabilidade.

Passo 6: Conecte a bateria no sensor

Uma imagem contendo Diagrama

Descrição gerada automaticamente

**Configuração da Rede:**

Passo 7: Utilizando um cabo USB e um computador, configure sua rede wi-fi para conectar ao sensor.

Uma imagem contendo Retângulo

Descrição gerada automaticamente

Passo 8: Verifique se a conexão está funcionando. Se estiver tudo ok, retire o cabo USB.

Passo 9: Após fazer o login no sistema, verificar se os dados recebidos do sensor estão aparecendo no mural.

Instalação do sensor no transporte

**Instalação do Sensor:**

Passo 1: Abrir seu kit de instalação, verificar se há no mínimo dois sensores.

Passo 2: escolha um local, de preferência perto das bolsas de sangue para melhor precisão.

Passos 3: cada sensor tem que estar numa distância mínima de 1 metro.

Diagrama

Descrição gerada automaticamente

Passo 4: Parafuse o sensor na superfície escolhida. Certifique-se que o parafuso esteja firme, para evitar quedas e aguentar solavancos do transporte.

Passo 6: Conecte a bateria no sensor

Uma imagem contendo Diagrama

Descrição gerada automaticamente

**Configuração da Rede:**

Passo 7: Utilizando um cabo USB e um computador, configure sua rede wi-fi para conectar ao sensor.

Uma imagem contendo Retângulo

Descrição gerada automaticamente

Passo 8: Verifique se a conexão está funcionando. Se estiver tudo ok, retire o cabo USB.

Passo 9: Após fazer o login no sistema, verificar se os dados recebidos do sensor estão aparecendo no mural.

Manutenção do sensor:

Para melhor durabilidade do sensor lm35, siga essas instruções:

- Manter o sensor em ambiente limpo;

- Evite contato com qualquer superfície molhada;

- Evite atrito com o equipamento;

- Evite quedas do sensor;

- Verificar diariamente a conexão.